**ACORDEON PARA EL AREA DE PRODCUCCION**

1-.¿Que es la Norma FSC?  
1.1-Es una norma que certifica bosques.

2-. ¿Por qué no vamos a certificar en FSC?

2.1-Porque nuestra principal materia prima que consumimos es el papel y este proviene de bosques certificados.

3-. Existen dos representantes ante FSC.

3.1-Uno es Betzabet Marín Representante del Sistema FSC.

3.2-Otro es Araceli Becerril Representante de Higiene y Seguridad.

4-. Debes de conocer la carta de VALORES FSC(CONOCIDA TAMBIEN COMO CARTA DE AUTODECLARACION), esta contiene todo lo que NO PODEMOS hacer porque perjudicamos al organismo FSC y nos pueden quitar el certificado.

5-. Mi área cuenta con un procedimiento o varios que describen las actividades que realizo a diario y las actividades que realizo para FSC. Este procedimiento esta por escrito y se encuentran en mi carpeta blanca controlada.

6-. Yo debo recibir capación sobre el reforzamiento de los temas de FSC y debo de capacitar a mi gente por lo menos una vez al mes.

7-. Yo debo conservar los registros y documentos de mi área que se relacionen con FSC por lo menos 5 años, los debo de resguardar por aparte de los demás documentos que no son de FCS.

8-. Yo debo de sellar (sello de goma color verde) todos los registros FSC que genere mi área.

9-. Al momento de procesar un proyecto con papel certificado, Yo debo de cuidar no revolver el papel certificado con el no certificado porque se generaría un producto no conforme.

10-. Yo se que existe un procedimiento de QUEJAS, el caul aplica cada vez que un cliente o proveedor se queja de mi cuando realizo mal mi trabajo relacionado con FSC.

11-. Yo conozco las 6 categorías de papel FSC que podemos comprar: FSC 100%, FSC MIXTO, FSC RECICLADO, FCS CREDITO MIXTO, FSC CREDITO RECICLADO, MADERA CONTROLADA FSC.

12-. El método de control para realizar declaraciones en las facturas es el METODO DE TRANSFERENCIA.

13-.La declaración de los productos que vendemos como certificados siempre se coloca la factura de venta

14-. Existen 2 tipos de Etiquetas FSC(la de producto, que va directo en el producto y la promocional que puede ir en tazas, vasos, uniformes, camionetas, etc.)

15-. El criterio de elegibilidad bajo en el cual nos vamos a certificar es el de UNICA

16-. El factor de conversión es del 90% (aprovechamiento de la materia prima) y la merma que es un 10%.

17-. El periodo de declaración para el proyecto impreso con papel certificado con FSC es por ORDENES DE PRODUCCION.

18-. La vigencia de la Certificación FSC es de 5 años.

19-. Existe un PROCEDIENTO GENERAL PG-FSC-01 que nos habla de COMO SE APLICA EL SISTEMA FSC EN TODAS LAS AREA DE LA EMPRESA.

Especificas.

EL OPERADOR Y/O TRIPULACION VERIFICAN

1. Que el orden de la producción contenga el sello verde FSC y que en el apartado de descripción del papel especifique que es papel certificado FSC
2. Que los plotters autorizados por el cliente y pre prensa, contengan el sello FSC
3. Que el papel sea el correcto revisando (Que sea el papel especificado FSC, peso, medida, y apariencia física)
4. Que la máquina de impresión tenga colocado el señalizador FSC
5. Que el producto certificado FSC en proceso, este debidamente entarimado, emplayado, identificado con marbete verde, y con etiqueta verde de liberado
6. Al identificar con el marbete verde se debe marcar con la casilla de FSC
7. Que el producto en proceso FSC sea colocado en el área especial para producto en proceso FSC
8. Que toda la merma derivada del proceso de impresión sea colocada en el contenedor de merma de FSC
9. Que el producto enmarcado con certificado FSC en proceso no se revuelva con otro certificado FSC o con otro producto no certificado
10. Que el reporte de producción de papel y digital mencione que se imprimió el producto con papel certificado FSC
11. Que el consumo de merma de material impreso con certificación FSC sea el adecuado con forme al 6% autorizado para respetar el porcentaje de aprovechamiento que es del 90%
12. En caso de detectar producto no conforme provocado por imprimir un proyecto certificado FSC con papel certificado y papel no certificado, da aviso al superior de la impresión y al supervisor de control de calidad para que el material sea identificado y separado, evitando su uso no intencionado. Ver **”PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME P-FSC-03”**
13. Regresa el sobrante del papel al almacén, colocándole en una cara de la bobina el sello verde FSC.
14. Tiene cuidado de no mezclar papel certificado con no certificado durante el proceso de impresión.

**Nota 1: El operador tiene la obligación de verificar en la impresión que corresponda que aparezca el logotipo de producto FSC autorizada previamente por el cliente en los plotter**

**Nota 2: El representante de FSC verificar que la categoría que indica el logotipo FSC corresponda al tipo de papel que le dio origen**

**Nota 3: No se imprimirá un producto con logo FSC si no se ha obtenido la aprobación del organismo certificador**